[image: ]
 
OPLEIDINGSPLAN Rioollegger


	Cursist(e)/Stagiair(e):
	Bedrijf: 

	Contractnummer:
	Contactpersoon:

	Indicatieve duurtijd:       weken




Beroep: Rioollegger

Omschrijving: Je plaatst systemen voor regen- en afvalwater in sleuven en bouwputten. Je onderhoudt en herstelt de leidingen. Je volgt de veiligheidsregels.

			        

1. Jobgerelateerde competenties: vaardigheden

●  De inplanting van de werf uitzetten met merktekens
⚬  Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens
⚬  Graaft proefsleuven of sonderingen
⚬  Bepaalt en markeert de ligging van bestaande nutsleidingen
⚬  Bepaalt de afmetingen, richting en hoogte van sleuven, bouwputten en werkstukken met topografische meetapparatuur
⚬  Zet sleuven, bouwputten en werkstukken uit met jalons, piketten, …

●  Lasten aanslaan
⚬  Geeft bedieners van hijsmaterieel eenduidige seinen en radiofonische instructies
⚬  Schat het gewicht van de last in en bepaalt het zwaartepunt, de tophoek en de figuur van aanslaan van de last
⚬  Bevestigt en zekert de last aan de hijsvoorzieningen
⚬  Selecteert een hijshulpmiddel in functie van de last (kettingtakel, strop, hijsband, hijsmagneet, …)

●  De werf opruimen
⚬  Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
⚬  Voert afval af volgens de richtlijnen
⚬  Reinigt materiaal en gereedschap na gebruik en bergt het op volgens de richtlijnen
⚬  Sorteert afval of recupereert grondstoffen op basis van de verdere verwerkingsstroom

●  Grond- en funderingswerken uitvoeren
⚬  Leest van een plan af waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen)
⚬  Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
⚬  Stelt ongeregeldheden in de ondergrond vast en geeft ze door aan de werfleider
⚬  Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking
⚬  Stut putten, werkputten en sleuven met beschoeiing en schoorwerk
⚬  Effent de bodem van de werkput en maakt hem schoon
⚬  Breekt bestaande verhardingen op
⚬  Houdt bij het graven de aangegeven richting en hoogte aan, naargelang het uitzetwerk, hoeveelheid gronddekking, afschot, grondsoort, …
⚬  Voert de aarde uit putten en sleuven af en scheidt indien nodig verschillende grondsoorten
⚬  Brengt indien nodig een fundering aan op de bodem van de sleuf en in de bouwputten
⚬  Bedt de buizen in goed of mager zand, beton of stabilisé in
⚬  Vult sleuven in verschillende lagen aan en verdeelt de aarde gelijkmatig aan de beide zijden van een leiding
⚬  Verwijdert stempels en beschoeiingselementen uit de sleuven zonder leidingen te beschadigen
⚬  Verdicht de sleuven naargelang de bestemming van het oppervlak (met een handstamper, trilplaat, …)
⚬  Brengt gepaste deksels aan op putopeningen (enkelwandige, dubbelwandige, …)
⚬  Beschermt bestaande ondergrondse leidingen, kabels en buizen

●  Veilig werken
⚬  Meldt problemen aan de verantwoordelijke
⚬  Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
⚬  Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting volgens de richtlijnen 
⚬  Neemt een ergonomische werkhouding aan
⚬  Herkent mogelijke gevaarlijke situaties
⚬  Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften
⚬  Richt de eigen werkplek veilig en ordelijk in
⚬  Gaat veilig om met gereedschap en materieel
⚬  Gaat veilig om met materialen en producten

●  Milieubewust werken
⚬  Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
⚬  Recupereert materialen die hergebruikt kunnen worden
⚬  Past milieuvoorschriften toe
⚬  Stockeert gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften
⚬  Gaat zuinig om met grondstoffen en materialen en vermijdt verspilling

●  Rioolbuizen en rioolputten voorbereiden
⚬  Maakt moffen en spieën schoon en ontbraamt buizen
⚬  Zet de te leggen leidingen uit
⚬  Controleert buizen en afdichtingsringen op beschadigingen en netheid
⚬  Controleert prefab rioolputten op beschadigingen
⚬  Kort buizen af indien nodig
⚬  Bereidt de verbindingen en aansluitingen voor
⚬  Brengt een overtrek (kous) aan indien nodig

●  Rioolbuizen en -putten plaatsen en verbinden
⚬  Sluit leidingonderdelen aan op putten, hulpstukken of op de hoofdleiding
⚬  Plaatst rioolleidingen in de sleuven
⚬  Controleert de hoogte, uitlijning en afschot van de sleufbedding
⚬  Corrigeert de ligging van de buis
⚬  Verbindt de buizen van de rioolleidingen
⚬  Plaatst prefab rioolputten
⚬  Metselt in situ rioolputten
⚬  Werkt rioolputten aan de binnen- en buitenkant af
⚬  Maakt de aansluitingen en putten waterdicht

●  De werf inrichten
⚬  Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
⚬  Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
⚬  Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
⚬  Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
⚬  Stapelt materialen veilig en zonder schade
⚬  Zet materiaal en gereedschap klaar
⚬  Schermt de werken indien nodig af (met zeilen, ...)
⚬  Plaatst collectieve beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
⚬  Voorziet plaats voor containers of voor het selectief verzamelen van afval

●  Defecten aan de leiding lokaliseren
⚬  Voert visuele controles uit
⚬  Controleert de dichtheid van het leidingnet en spoort lekkages of verstoppingen op
⚬  Brengt leidingen in gereedheid voor inspecties
⚬  Voert camera-inspecties uit

●  Afdichting en afschot van een leidingnet testen
⚬  Controleert het afschot visueel of met controle-instrumenten (lasers, …)
⚬  Brengt leidingen in gereedheid voor inspecties
⚬  Helpt bij het opsporen van lekkages of verstoppingen

●  Straatstenen en stoeptegels plaatsen
⚬  Tekent bestratingselementen af en brengt ze op maat met een slijpschijf, knipmachine, …
⚬  Zet de draad uit waarlangs bestraat zal worden
⚬  Plaatst de bestratingselementen volgens de vereiste hoogte, steendikte en verbandpatroon
⚬  Trilt de bestrating af met een trilplaat of trilwals
⚬  Vult de voegen met zand of mortel en borstelt het in
⚬  Voegt de boordstenen op en werkt ze aan volgens de aard van de bestrating
⚬  Plaatst boordstenen met tangen of laat ze plaatsen door een hijsmachine

●   Leidingen controleren en vervangen
⚬  Controleert buizen op juist gebruik en diameter 
⚬  Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van leidingen
⚬  Bewerkt buizen in verschillende materialen
⚬  Plaatst en herstelt leidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk
⚬  Reinigt en onderhoudt leidingen
⚬  Bereidt de keuring van het systeem voor afvalwater en hemelwater voor



2. Jobgerelateerde competenties: kennis

Lezen van plannen en schema's
Topografische meetapparatuur
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Veiligheidsregels
Technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten
Begeleiding bedieners van werfmachines
Milieunormen
Procedures voor de afvoer van afval
Lood- en pastechnieken
Geotechniek
Hoek en helling uitzetting
Manuele graafwerktuigen
Mechanische graafmachines
Schoor- en beschoeiingstechnieken
Bemalingssystemen
Graaftechnieken
Ergonomie
Veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten
Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)
Beschermings- en veiligheidsuitrustingen
Veiligheidspictogrammen
Milieu- en gezondheidsrisico's
Preventie van milieurisico's
Verbindingstechnieken
Controle- en meetapparatuur
Bouwtechnieken voor leidingnetten op afschot
Bouwtechnieken voor leidingnetten onder druk
Wetgeving riolering en waterzuivering
Werforganisatie
Regelgeving voor werfsignalisatie
Veiligheidsregels
Verbindingstechnieken
Foutzoekmethodes
Controle- en meetapparatuur
Testprocedures
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Aftekengereedschap en -technieken
Leg-/verbandpatronen
Gemengde en gescheiden systemen voor hemelwater en afvalwater
Stromingsbeeld van afvalwater in de leidingen
Dimensionering van leidingen
Drukbehoud in leidingen
Legionellabesluit


3. Persoonsgebonden competenties

Samenwerken
Flexibiliteit
Resultaatgerichtheid
Zelfstandigheid


4. Bedrijfsspecifieke competenties

Voeg hier extra kennis en vaardigheden toe die specifiek zijn voor uw bedrijf:
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