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OPLEIDINGSPLAN Productieoperator van textielmachines 


	Cursist(e)/Stagiair(e):
	Bedrijf: 

	Contractnummer:
	Contactpersoon:

	Indicatieve duurtijd:       weken




Beroep: Productieoperator van textielmachines 

Omschrijving: Je bedient een machine in de textielindustrie. Je zorgt voor bevoorrading van materiaal, controleert de kwaliteit en grijpt in bij storingen of afwijkingen. Je volgt de veiligheidsvoorschriften en regels.

			        

1. Jobgerelateerde competenties: vaardigheden

●  De productie bewaken
⚬  Doet controlerondes
⚬  Merkt storingen aan de machine of afwijkingen aan de producten op
⚬  Controleert de goede werking van installaties
⚬  Stopt de productiemachine of -lijn indien nodig
⚬  Controleert de doorstroom van grondstoffen, materialen en producten
⚬  Volgt informatie op ter plaatse en via beeldschermen

●  De parameters van machines en apparatuur instellen
⚬  Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant
⚬  Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
⚬  Stelt parameters manueel of computergestuurd in
⚬  Regelt onderdelen en parameters manueel of computergestuurd bij
⚬  Test de werking van de machines en apparatuur

●  Machines bevoorraden
⚬  Verzamelt benodigd materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
⚬  Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
⚬  Houdt gegevens bij over het verbruik van grondstoffen
⚬  Controleert de automatische aan- en afvoer van grondstoffen
⚬  Verwittigt de verantwoordelijke bij afwijkingen of tekorten van materiaal of producten

●  De productieopdracht en -wijze nagaan
⚬  Houdt zich aan de productieorder of technische fiche
⚬  Neemt de planning door
⚬  Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, plannen, …)
⚬  Garandeert de ploegoverdracht

●  Het textielproduct afnemen en afvoeren 
⚬  Stapelt en ontstapelt goederen
⚬  Etiketteert, scant en pakt in 
⚬  Voert producten af 

●  Productie- en incidentenrapporten opstellen
⚬  Rapporteert onregelmatigheden, incidenten of productieproblemen
⚬  Houdt gegevens bij over productieverloop
⚬  Registreert storingen, incidenten, onregelmatigheden en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften
⚬  Brengt gegevens (over productie, personeel en/of voorraad) in het netwerk

●  De kwaliteit van producten controleren
⚬  Neemt een staal volgens de procedures
⚬  Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
⚬  Voert visuele controles uit
⚬  Merkt afwijkingen aan de producten op
⚬  Duidt onregelmatigheden en fabricatiefouten aan
⚬  Voert testen uit

●  Veilig werken
⚬  Meldt problemen aan de verantwoordelijke
⚬  Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
⚬  Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting volgens de richtlijnen 
⚬  Neemt een ergonomische werkhouding aan
⚬  Herkent mogelijke gevaarlijke situaties
⚬  Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften
⚬  Richt de eigen werkplek veilig en ordelijk in
⚬  Gaat veilig om met gereedschap en materieel
⚬  Gaat veilig om met materialen en producten

●  Milieubewust werken
⚬  Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
⚬  Recupereert materialen die hergebruikt kunnen worden
⚬  Past milieuvoorschriften toe
⚬  Stockeert gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften
⚬  Gaat zuinig om met grondstoffen en materialen en vermijdt verspilling

●  Productieproblemen of storingen oplossen
⚬  Herstelt of vervangt onderdelen
⚬  Reinigt onderdelen
⚬  Roept hulp in indien nodig
⚬  Herstelt draadbreuken
⚬  Verwijdert stof
⚬  Haalt draden door 
⚬  Meldt de storing aan de leidinggevende
⚬  Herstelt draadafwijkingen (dubbele draden, vastgelopen garen, stroppingen, wikkels,...)
⚬  Splicet en knoopt draadeinden aan 

●  De werkpost onderhouden
⚬  Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
⚬  Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
⚬  Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
⚬  Houdt de eigen werkplek schoon
⚬  Zet toestellen aan of uit en controleert hun werking
⚬  Maakt het toestel schoon na gebruik

●  Breimachines bedienen 
⚬  Stelt parameters in
⚬  Roept het breipatroon op 
⚬  Snijdt breirollen af
⚬  Vervangt lege hulzen 
⚬  Zet bobijnen op
⚬  Bedraadt de machine opnieuw na een kwaliteitswissel

●  Scheermachines bedienen
⚬  Zet bobijnen op
⚬  Geleidt garens 
⚬  Laat volle bomen uitrollen
⚬  Schermt de kettingboom af
⚬  Haalt garens door 
⚬  Maakt garens vast in de gaten van de scheertrommel
⚬  Brengt schrankkoorden aan 
⚬  Schrankt door het kruisen van even en oneven draden
⚬  Bundelt kettingdraden samen en knoopt ze vast op de kettingboom

●  Tufmachines bedienen 
⚬  Vervangt naalden, haken en messen 
⚬  Haakt tuftdoeken in, naait ze aan en voert ze door 
⚬  Herstelt tuftfouten

●  Kaarden bedienen 
⚬  Legt lonten aan
⚬  Voert producten af 
⚬  Neemt volle bobijnen af 
⚬  Voert lege potten aan en zet ze aan 
⚬  Laadt balen in 
⚬  Neemt volle potten met lonten af 
⚬  Hangt lege bobijnstangen in 

●  Spinmachines bedienen
⚬  Vervangt lege hulzen 
⚬  Voert potten met lonten of bobijnen met voorgarens aan 
⚬  Monteert voorgarens
⚬  Verbindt lonteinden en begeleidt ze door de spinmachine 
⚬  Zet lege hulzen op 

●  Bobijnmachines bedienen
⚬  Knoopt draden aan
⚬  Legt garens aan op een huls
⚬  Haalt draden door 
⚬  Zet bobijnen op
⚬  Trekt kooien, containers en paletten met bobijnen en hulzen bij
⚬  Zet lege hulzen op 
⚬  Controleert de partij garens in overeenstemming met aangegeven specificaties 
⚬  Neemt volle bobijnen af 
⚬  Voert uitgeworpen bobijnen of hulzen opnieuw in

●  Weefmachines bedienen 
⚬  Haalt kettingdraden en zelfkantdraden door
⚬  Verwijdert weeffouten
⚬  Zet bobijnen op

●  Garenafwerkingsmachines bedienen
⚬  Zet bobijnen op
⚬  Trekt kooien, containers en paletten met bobijnen en hulzen bij
⚬  Zet lege hulzen op 
⚬  Controleert de partij garens in overeenstemming met aangegeven specificaties 
⚬  Splicet en knoopt draadeinden aan 
⚬  Bedraadt de machine opnieuw na een kwaliteitswissel

●  Een thermofixeerinstallatie bedienen 
⚬  Legt garens aan op een huls
⚬  Regelt de draadspanning
⚬  Zet bobijnen op
⚬  Zet lege hulzen op 
⚬  Controleert de partij garens in overeenstemming met aangegeven specificaties 
⚬  Gebruikt de wervel-lastechniek voor het opsteken, geleiden en aanknopen van draden
⚬  Neemt volle bobijnen af 
⚬  Stapelt, weegt en etiketteert producten
⚬  Voert afgewerkte producten af naar de wachtzone

●  Grove voorbereidingsinstallaties bedienen
⚬  Opent en voert vezelbalen aan
⚬  Voegt oliën en herkenningskleuren toe

●  Boommachines bedienen
⚬  Monteert lege kettingbomen
⚬  Helpt mee bij kwaliteitswissels
⚬  Geleidt garens 
⚬  Hecht garens vast op de kettingboom
⚬  Laat volle bomen uitrollen
⚬  Schermt de kettingboom af



2. Jobgerelateerde competenties: kennis

Kwaliteitsnormen
Productieprocedures
Productieapparatuur
Textielproductieproces
Lezen van plannen en schema's
Meet- en regeltechniek
Automatisering
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Veiligheidsregels
Productieprocessen
Productiemanagement
Software voor Enterprise Resource Planning (ERP)
Textiel
Kwaliteitscontrole
Visuele controle
Ergonomie
Veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten
Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)
Beschermings- en veiligheidsuitrustingen
Veiligheidspictogrammen
Milieunormen
Milieu- en gezondheidsrisico's
Procedures voor de afvoer van afval
Preventie van milieurisico's
Eigenschappen van garen
Aanknooptechnieken
Interne rapporteringsprocedures
Splicetechnieken
Schoonmaakmaterieel
Ontsmettingsprocedures
Onderhoudsproducten
Schoonmaaktechnieken
Eigenschappen van garen
Breiplannen lezen
Textielproductieproces
Kettingbreimachine
Rondbreimachine
Vlakbreimachine
Scheermachines
Tufttechniek 
Getufte doeken
Tuftmachines
Eigenschappen van vezels
Technieken voor kaarden 
Spinmachines
Bobijnmachine
Weeftechnieken
Weefmachines
Garenafwerkingsmachines
Twijnmachines
Thermofixeerinstallatie
Voorbereidingsinstallaties
Boommachines


1. Persoonsgebonden competenties

Zorgvuldigheid
Samenwerken
Resultaatgerichtheid
Zelfstandigheid


2. Bedrijfsspecifieke competenties

Voeg hier extra kennis en vaardigheden toe die specifiek zijn voor uw bedrijf:
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